**- Pièce d’appui requise pour la partie 1) du critère d’évaluation LENOZ 5.8.1 –**

Le projet en référence ci-dessous est étudié au regard de son montage et sa capacité de démontage :

n° cadastral

ou n° dossier LENOZ

ou adresse

Capacité de séparation et de démontage des constituants des parois du bâtiment :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation / Liste des matériaux (origine : calcul valeurs U + étanchéités) | Fixation mécanique | Assemblage collé | Autre mode de fixation |
| **Toiture** : |  |  |  |
| Panneau OSB | X |  |  |
| Pare-vapeur | X |  |  |
| Laine minérale entre charpente bois | X |  |  |
| Sous-toiture | X |  |  |
| |  | | --- | | **Murs extérieurs :** | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **Fenêtres :** | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dalle sur sol :** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dalles intermédiaires :** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Cloisons intérieures :** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Remarque :

Les pare-vapeurs doivent être repris dans la liste.

Les revêtements des parois verticales, des planchers et des plafonds ne sont pas repris dans le critère conformément au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Châssis sans noyau d’isolation collé ou injecté | Mise en œuvre des fenêtres sans mousse de polyuréthane | Autre mise en œuvre |
| |  | | --- | | **Fenêtres :** | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Date, Nom, prénom, signature

Luxembourg, le 06.06.2017